附件：
	序号
	项目名称
	基本参数

	1
	低速离心机
	1.驱动系统：变频电机，数码显示 

	
	
	2.结构工艺：全钢机身、不锈钢离心室

	
	
	3.安全门锁：电子门锁保护，确保安全

	
	
	4.参数设定模式：支持RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算

	
	
	5.动态参数修改：在设备运行过程中，允许用户对转速、离心力、运行时间三项参数进行上调或下调修改。

	
	
	6.最高转速：≥4200 r/min

	
	
	7.最大离心力：≥2680×g

	
	
	8.角转子容量：单孔容量适配20ml标准采血管，最大容量≥12孔。

	
	
	9.转速精度：在稳定运行状态下，实测转速与设定转速的偏差应在±20 r/min 以内。

	
	
	10.定时范围：1min~99 min 

	
	
	11.噪声：≤55dB(A)


